**项目名称：中江县疾病预防控制中心卫生应急小分队**

**装备采购项目**

**比**

**选**

**文**

**件**

**采购人：中江县疾病预防控制中心**

**日期：2024年6月**

一、 比选须知表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 中江县疾病预防控制中心 |
| 2 | 项目名称 | 中江县疾病预防控制中心卫生应急小分队装备采购项目 |
| 3 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 4 | 交货时间及交货地点 | 交货日期：合同签订后7日内。  交货地点: 中江县疾病预防控制中心 |
| 5 | 质量要求 | 达到国家现行技术合格标准。 |
| 6 | 联合体报价 | 本项目不允许联合体报价 |
| 7 | 分包履约 | 本项目不允许分包履约。 |
| 8 | 构成比选文件的其他文件 | 比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。 |
| 9 | 签字盖章（实质性要求） | 比选申请人必须按照比选文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 10 | 比选申请文件份数 | 正本1份；副本1份。 |
| 11 | 比选申请文件封面的标注 | 比选申请文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、比选申请人名称、年月日；并分别在右上角标明**“正本”**和**“副本”**字样。 |
| 12 | 比选申请文件外层密封袋的密封和标注 | 密封：正本一份副本一份可以密封在一个文件袋内，也可单独密封；  标注：项目名称、比选申请人名称、年月日。 |
| 13 | 预算及最高限价 | 人民币:83618.00元。 |

# 二、 比选申请人资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加比选活动近三年至今在经营活动中没有重大违法记录；

6、本次比选活动不接受联合体参与比选；

7、参加本次比选活动的供应商营业执照经营范围要有此次项目产品。

# 三、比选申请人应当提供的资格证明材料

1、法定代表人证明书（法定代表人参加比选适用，复印或扫描件）法人授权书，授权代表身份证（非法定代表人参加比选适用，复印或扫描件）；

2、具有独立承担民事责任能力的证明（营业执照；事业单位提供法人证书；民办非企业机构提供由民政局颁发的民办非企业单位登记证书）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（原件）；

4、具有良好的商业信誉承诺书（原件）；

5、健全的财务会计制度证明（以下任选其一：①提供2020～2022任一年度财务审计报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②提供2020～2022任一年度比选申请人内部自行编制的财务报表（至少包含资产负债表）；③截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明；④也可以提供承诺函）

6、具有依法缴纳税收良好记录的承诺书（原件）；

7、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺书（原件）；

8、参加比选活动近三年至今在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（原件）；

9、比选申请人认为需要提供的其他资格证明文件。

**上述材料要求为原件的，比选申请人必须提供原件，无原件要求的，提供原件或加盖比选申请人公章的复印件（或扫描件）。**

# 四、技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手持式低容量喷雾器(电动） | 1、商品毛重：2.0kg； 2、工作电压：DC3.7V; 3、充电时间：约30分钟; 4、瓶子容积”4L； 5、动力类型：锂电 ； 6、类型：电动喷雾器； 7、操控方式：背负式。 | 个 | 6 |
| 2 | 音频视频记录设  备 | 1、重点视频标记：执法记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件标记；  2、开机时间检测：记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间≤3秒;  3、最大记录间隔时间：设备采用自动分段记录方式时，相邻两端间最大记录间隔时间应=0S；  4、视频回放快进、快退功能：设备在本机进行视频回放时，应具有×2、×4、×8、×16×32、×64快进回放功能；  5、数码变焦功能：设备在取景预览模式和摄录模式下，可通过手动控制32倍数码变焦;  6、屏幕亮度调节：可以通过相应键对屏幕亮度进行调节；  7、存储：设备可以选择内置16GB/32GB/64GB  8、录影模式：设备菜单里面可以选择开机自动/开机手动摄录  9、断电自动保存：执法仪在电量耗尽前，可自动保存摄录文件，然后关机；  10、省电模式检验：具有关屏和休眠模式，其进入关屏和休眠模式的时间可设；  11、快门/快门速度：电子快门/1/2-1/2000秒；  12、抓拍功能：设备可在摄录过程中通过按下拍照键实现抓拍而不影响拍摄；  13、连拍：设备在取景预览模式下，按下照相键，应能选择连续拍摄 5 / 10 / 20张连拍，连拍速度≥2张/秒；  14、滤光片切换器：可切换镜头滤光片，适合白天、夜晚使用，红外自动切换；  15、自动/手动红外：支持在设备菜单里面选择夜视功能为自动或者手动；  16、移动侦测：开启移动侦测功能后，当有物体移动时，执法记录仪可自动进行录像；  17、USB接口：Mini USB接口；USB 2.0  18、内置锂电池：高容量锂电池，3.7V 3000mAh 录像11小时不断电;  19、充电时间:电池充电时间应小于等于3h;  20、时间校正功能:设备能通过管理软件自动与时间服务器同步时间，本机应不能修改时间;  21日志记录功能：设备应能对运行状态及操作进行日志记录，记录开关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志记录应准确，日志的读取和清除只能通过系统管理软件操作完成；  22、数据安全管理:执法记录仪本身只能查看和回放执法视频、照片、录音，不能进行删除和修改，只有通过密码和专用数据线连接电脑后才可以拷贝、修改或删除;  23、软件升级:将升级包文件导入执法记录仪存储介质，开机后可选择升级执法记录仪软件版本;  24、对讲机功能:支持拓展对讲机功能对讲送话;  25、充电底座功能:支持充电底座充电同时读取数据方便快捷;  26、背夹:可实现360度水平旋转和180度垂直旋转。 | 台 | 6 |
| 3 | 便携打印机(A4) | 1、商品毛重：6.26kg；  2、商品产地：中国大陆；  3、打印速度：0-24页/分；  4、打印功能：非自动双面；  5、基础功能：打印；  6、纸张输入容量：0-149页；  7、类型：黑白；  8、最大支持幅面：A4；  9、连接方式：Wi-Fi；  10、输稿器：不支持输稿器。 | 台 | 1 |
| 4 | 呼救器或口哨 | 1、七合一救生哨：救生口哨、指南针、温度计、信号灯、放大镜、反光镜、储物盒等多种功能一体。 | 个 | 6 |
| 5 | 扩音器 | 1、产品名称:手提式喊话器；  2、最大峰值功率:30W；  3、失真度:小于1%；  4、传送距离:(顺风)>600米；  5、工作电压:DC 3V7；  6、频率响应:200HZ---10KHZ；  7、录音时间:240秒；  8、电池续航时间:(依据电池容量及音量而定)；  9、尺寸:约126MM(口径)\*200MM高度126mm；  10、温馨提示:  在使用时如发现指示灯变暗或声音明显变小时，则应及时更换电池或充电，长期不使用时请每隔三个月将电池充电一次，以免电池老化。 | 个 | 6 |
| 6 | 救生手环 | 1、商品毛重：100.00g；  2、商品产地：中国大陆；  3、国产/进口：国产；  4、类别：水上救援。 | 个 | 6 |
| 7 | 净水管(器） | 1、过滤方式：滤芯过滤。  2、尺寸：13.8×5.7×2.8cm。  3、材料：ABS塑料、陶瓷、纳米金属簇净水材料。  4、重量≤0.25kg（含包装）。  5、可99.999%去除水中的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、霍乱菌、军团菌等致病菌，去除有害重金属离子，有机微污染物。 | 套 | 6 |
| 8 | 小型户外电源 | 1、外壳材质：合金；  2、电池容量：500-999Wh；  3、电池类型：锂离子电池；  4、主流功率：1000-1499W；  5、USB接口数：6个；  6、LED灯：有LED灯；  7、充电方式：太阳能；AC交流充电(市电)；车充充电；  8、电量数字显示：支持电量数字显示。 | 台 | 1 |
| 9 | 平板电脑 | 1、屏幕尺寸：12.6英寸;  2、屏幕类型:OLED;  3、屏幕比例:16:10;  4、分辨率：2560\*1600;  5、产品尺寸:长286.5mm；宽184.7mm；高7.99mm;  6、内存容量：512GB;  7、运行内存：16GB;  ★8、系统：Windows;  9、网络连接:WiFi/WLAN;  ★10、CPU类型:第12代智能英特尔酷睿i5处理器；  11、扬声器数量:4个；  12、后置摄像头像素:1300W；  13、前置摄像头像素:800w。 | 台 | 6 |
| 10 | 急救包 | 1、户外、车载用应急套装，包含急救毯、纱布片、三角冰袋、自冷冰袋、弹性绷带、酒精消毒片、湿巾、止血带、棉签、小剪刀、口哨、安全别针等应急工具 | 个 | 6 |
| 11 | 手电筒 | ★1、防爆照明装备，需提供防爆合格证。  2、外壳材质: 铝合金。  3、额定电压：DC3.7V。  4、光源：LED。  5、容量：26650/5000mAh。  6、光通量：3500lm。  7、射程：600m。  8、档位：强、中、爆闪光。  9、工作时间：强光5h  续航10h。  10、充电接口: Type-C。  11、外形尺寸：Φ175X58mm。  12、重量≤0.24kg（净重）。  13、防跌落：1.5m。  14、外壳防护等级：IP66。  15、防水性：IP-x6。 | 把 | 6 |
| 12 | 头灯 | 1、顶部配有散热片，具有散热功能；  2、灯头可伸缩变焦，改变照射范围；  3、开启挥手感应感应模式，可通过挥手控制灯光开关；  4、亮度：≥500流明；  5、照射距离：≥300米；  6、三档变光+尾部红光警示；  7、电源：2节18650动力锂电池（micro usb充电）。 | 个 | 6 |
| 13 | 自动充气垫 | 1、规格：≥188\*57\*2.5cm；  2、颜色：蓝、灰；  3、具备自动充气功能，可折叠，自带人工充气枕头 | 床 | 6 |
| 14 | 隔潮垫 | 规格：2\*1.5米  材料：双面复合pvc膜+铝箔 | 个 | 6 |
| 15 | 睡袋(羽绒) | 1、规格：210\*75cm  2、舒适温标：-10℃~0℃  3、极限温标：-15℃~5℃  4、面料：20D抗撕裂尼丝纺  5、填充：90%鸭绒800g  6、总重量：1.3±0.1kg | 个 | 6 |
| 16 | 帐篷灯 | 1、材质：ABS+PC；  2、亮度：约220流明；  3、灯珠：XPG+SMD LED；  4、电池：3节7号电池(电池需自配)；  5、重量：约65g（不含电池）；  6、特点：内含强力磁铁可磁吸、可挂钩；多种照明模式，可泛光也可以聚光。 | 个 | 6 |
| 17 | 帐篷 | 1、帐篷尺寸：210X(50+130+50)X110CM；  2、重量：2900G；  3、外帐：防水涂层涤纶+防水贴条；  4、内帐：透气涤纶；  5、网纱：尼龙网纱；  6、帐底：防水涂层涤纶牛津布+防水贴条；  7、支架：航空铝支架； | 顶 | 6 |
| 18 | 队旗 | 1、旗子含旗杆；  2、旗帜第一行是“卫生系统统一形象标识（横向标准组合）”图案，第二行是国家卫生应急队伍名称，第三行是队伍委托建设单位名称；  3、尺寸：1920mm\*1280mm；  4、旗杆：不锈钢，可伸缩，展开3米长，收缩1.5米长。 | 面 | 1 |
| 19 | 腰包 | 1、材质：230D尼龙防水斜纹发泡，拉链，锁扣，防滑特固PP带。  2、颜色：中国红配灰色。  3、规格：36WX10DX16CMH。  4、前中设有立体配件物资袋，可放防护眼镜,或应急电源亦或其它紧急防护件前侧配有应急刀具插兜,强光手电或闪光棒类功能兜；后片设有贴身组件功能袋，内有隔层拉链功能袋及分层网兜,便于应急组件容易区后身加后腰带总长度达45英寸以上,并可随意调节长度,胖瘦均适用。 | 个 | 6 |
| 20 | 背包 | 箱式背囊主箱体要求符合《卫生应急队伍个人携行装备技术规范（试行）》标准；  确保面料、里料、网眼布以及各种机织带等辅料表面无破损、断经、断纬、较大的纺织疵点、涂层不均等残次现象；塑料件表面光洁，插合顺畅，无毛刺，无明显缩痕，无裂纹，无杂质，无脱皮，无气泡。金属件表面光洁，无毛刺，无露底，无裂口；各缝制部位应缝制牢固、平展，线迹直顺、上下缝线松紧适宜。缝头折边以及明线距边的宽窄应一致；不得有开线、断线、死折、皱折等缺陷；拉链平展，无明显错位，拉链拉合顺畅，拉链无破肚、拉袢无脱落；  上顶侧挂背囊+10个单元包 | 套 | 6 |
| 21 | GPS定位器 | 1、卫星系统：GPS. GLONASS双星。 2、GNSS特性通道：72通道(L1,B1)。 3、定位精度：单机定位 3－5米(a)。 4、实时差分 1－3米(SBAS)(b)。 5、定位时间：热启动 ＜2秒。 6、冷起动 ＜35秒。 7、更 新 率：1Hz。 8、天 线：卫星接收天线。 9、内 存：4GB。 10、导航特性：航点：3000个(c)。 11、航 迹：400条。 12、航 线：200条。 13、地 图：全国详图、高程图。 14、道路导航：支持。 15、用户自定义地图：支持。  16、存储扩充：Micro SD卡，最高32G(不含)。 17、接 口：USB 2.0。 18、传输协议：NMEA0183。 19、坐标系统自定义坐标系统。  20、渔猎信息：支持。 21、日月信息：支持。 22、面积测量：实时记录模式，航线模式，保存航迹模式，关机记忆，嵌套暂停。 23、尺寸：57mm×129mm×28mm。 24、重量≤113g(不含电池)。 25、壳体材料：工业级材料。 26、防护等级：IP6X。 27、工作温度：－20℃－＋60℃。 28、存储温度：－30℃－＋70℃。 29、跌 落：1.5米(水泥地面)。  30、屏幕特性： 半反半透彩色显示屏。 31、尺 寸：2.2″。 32、分 辨 率≥240×320。 33、QVGA色彩：65K color TFT。 34、电源特性：2×AA电池(不含)。 35、使用时间≥10 小时（AA）。 | 个 | 6 |

# 五、商务要求(实质性要求)

1、交货日期：合同签订后7日内。

2、交货地点: 采购人指定地点。

3、付款方法和条件：验收合格后支付合同款项100%。

4、质保期：一年。

5、验收：比选申请人与采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

6.产品涉及包装的参照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知执行。

# 六、评分办法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足比选文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)× 30%× 100 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术响应情况30% | 30分 | 所投产品技术参数完全满足比选文件要求的得30分，每有一项带“★”产品有负偏离的每项扣5分，每有一项非未标志产品负偏离扣1分，扣完为止。  注： 每个产品中任一参数出现负偏离即视为该产品负偏离。 | 标注“★”产品需提供比选文件要求的证明材料予以证明，否则视为负偏离。 |
| 3 | 履约能力3% | 6分 | 供应商提供类似业绩证明材料,每提供1项得2分；最多得6分；不提供不得分。  类似业绩：类似单位类似产品采购。 | 提供合同复印件并加盖单位鲜章 |
| 4 | 售后服务34% | 34分 | 1、供应商应根据采购文件要求及本项目特点，提供项目售后服务方案，包括：①有完备的售后服务保障体系和措施；②售后服务网点设置情况及详细的售后服务电话、服务人员数量及联系方式；③有售后服务响应时间 (24小时内响应到场，72小时内完成维修或更换) ；④有及时合理的退货、调换、维修措施；⑤产品备货措施；⑥培训措施；⑦有客户回访措施。  以上7项内容完整并满足项目采购需求的得24分，每有一项缺项的扣4分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1.5分，扣完为止，未提供不得分。  注：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、内容与本项目无关等任意一种情形。 | 以提供的售后服务方案为准。 |

# 八、比选申请人比选申请文件编制要求

**（比选申请文件分资格性比选申请文件和其他比选申请文件两部分）**

**第一部分 资格性比选申请文件（格式）**

**一、比选申请人的资格证明文件**

**附件1－1**

**资格声明函**

致：（采购人）

关于贵方 年 月 日第 （项目编号）报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供比选文件 “项目及要求”中规定的 （项目名称），本签字人确认资格文件中的说明以及比选申请文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

**附件1－2-1**

**法定代表人身份证明（法定代表人投标适用）**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 系 （供应商名称） 的法定代表人（职务： 电话： ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

注：

（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

**附件1－2-2**

**法人授权书（委托代理人投标适用）**

致：（采购人）

（比选申请人全称）授权 （比选代表姓名）为比选代表，代表本公司参加贵司组织的 项目，比选活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：参与比选开标、谈判、签约等。比选代表在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。比选代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

比选代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码: 电话：

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**附：**授权代表身份证

（注：身份证应双面复印或扫描，复印或扫描页盖有比选申请人鲜章）

**附件1－3**

**营业执照**

致：（采购采购人）

现附上由 （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，真实有效。

（注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件）

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**第二部分 其他比选申请文件（格式）**

**一、报 价 函**

致：（采购人名称）

根据贵方 项目，编号为 的比选邀请，正式授权的下述签字人 (姓名和职务)代表比选申请人 (比选申请人的名称)，提交文件正本1份，副本1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我单位愿意以人民币（大写） 元（人民币￥ 元）的总价按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物。

（2）我方保证项目质量达到国家现技术合格标准及采购人要求。

(3) 我们根据比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(4) 我们已详细审核全部比选文件，包括比选文件修改书(若有)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(5) 同意按比选须知中关于不予退还比选保证金的规定。

(6) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（8）本报价有效期为自报价截止之日起90日。报价有效期满之前均具有约束力。

(9) 与本报价有关的正式通讯地址为：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **生产厂家及规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（万元）** | **总价（万元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **报价合计： 万元 （大写： ）** | | | | | | | |

**二、报价一览表**

注：报价应是比选申请人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、税费等所有费用，中选后不予调整。

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**三、商务应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **比选文件要求** | **比选申请文件应答** | **响应情况说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、比选申请人将第五章商务要求列入此表，并进行逐条应答，如有要求提供承诺函的需单独提供，未提供视为不响应。

2、比选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其比选申请或中选资格。

比选申请人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期: XXXX。

**四、技术应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **比选文件要求** | **比选申请文件应答** | **响应情况说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、比选申请人将第五章技术要求列入此表，并进行逐条应答。

2、比选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其比选申请或中选资格。

比选申请人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期: XXXX。

**六、售后服务方案（如适用）**

**（格式自拟）**

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**七、比选申请人类似业绩一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **合同金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：比选申请人（仅限于比选申请人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。未提供证明材料的，评审时将不予认定。

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

1. **比选申请人认为可以提供的其他资料**